**TERMÉKNÉV KVARCHOMOK 0,1-0,6 mm és 0,6-1,4 mm.**

**LEÍRÁS/ANYAGÖSSZETÉTEL** Osztályozott 0,1–0,6 mm és 0,6–1,4 mm szemcsenagyságú szárított homok. Tisztított, hőkezelt, csíra és agyagmentesített. Hozzáadott adalékanyagot nem tartalmaz.

**ALKALMAZÁSI TERÜLET** Térkövek hézagkitöltésére, homokfúváshoz, jég- és csúszásmentesítéshez, építőanyagok bekeveréséhez, szűrők feltöltéséhez, tűzoltó homokként valamint bármilyen feltöltésként felhasználható.

**MŰSZAKI ALAPADATOK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anyagigény:** | térköveknél a térkövek méretétől és formájától függően, egyéb felhasználásnál igény szerint. |
| **Szemcseméret:** | 0,1-0,6 mm és 0,6-1,4 mm |
| **Színválaszték:** | natúr |

**KISZERELÉS** 25 kg, papírzsákban.

**TÁROLÁS / ELTARTHATÓSÁG** Fedett, száraz helyen, bontatlan csomagolásban, a csomagoláson jelzett dátumtól korlátlan ideig.